[bookmark: bookmark24]Załącznik nr 2 do SIWZ
1. Zestawienie prac i materiałów ujętych w stawce ryczałtowej netto
1) [bookmark: bookmark25]W zakresie instalacji c.o., i c.w.u.;
a) Odpowietrzenie instalacji C.O. w sezonie grzewczym;
b) Doszczelnienie wewnętrznej instalacji C.O.;
c) Uzupełnienie zładu w instalacji wewnętrznej C.O.;
d) Kontrola działania oraz wymiana niesprawnych, zaworów grzejnikowych, podpionowych, odpowietrzających, wymiana wkładek zaworów;
e) Uzupełnianie izolacji rur wg zleceń działu TG;
f) Obsługa i konserwacja rozdzielaczy c.o. (doszczelnianie dławic, armatury rozdzielacza);
g) Kontrola parametrów pracy węzłów w zakresie c.o. i c.w.u. oraz przekazywanie danych do działu TG;
h) Płukanie miejscowe instalacji c.o. wraz z grzejnikami (jeżeli zachodzi taka konieczność);
i) Płukanie filtrów na instalacji c.o. co najmniej jeden raz w roku po sezonie grzewczym;
j) Kontrola indywidualnych ciepłomierzy i wodomierzy oraz ich czyszczenie wg zleceń działu TG; k) Bieżący ciągły nadzór nad prawidłową pracą instalacji c.o. w sezonie grzewczym i zgłaszanie
zauważonych nieprawidłowości do działu TG; I) Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji;
m) Pomiar temperatury w lokalach mieszkalnych i usługowych w przypadku zgłaszania przez
użytkownika niedogrzania, zapis danych na karcie zlecenia; n) Spuszczanie wody z instalacji na potrzeby usuwania awarii, ponowne jej napełnianie oraz odpowietrzanie instalacji wg zleceń działu TG;
0) Wykonanie innych zleconych przez dział TG prac związanych z prawidłowym działaniem instalacji c.o. i c.w.u.,
3) [bookmark: bookmark26]W zakresie instalacji gazowej:
a) Zabezpieczenie nieszczelności na instalacji w dniu stwierdzenia;
b) Bezzwłoczne poinformowanie Zamawiającego celem podjęcia decyzji o sposobie usunięcia nieszczelności;
c) Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji na odcinku od zaworu głównego do licznika.
4) [bookmark: bookmark27]W zakresie instalacji elektrycznej:
a) Usuwanie awarii, które nie podlegają usunięciu przez Zakład Energetyczny, w tym awarii elektrycznych i mechanicznych w zakresie odblokowania bram i szlabanów;
b) Wymiana bezpieczników i źródeł światła;
c) Ustalenie przyczyny awarii instalacji elektrycznej;
d) Sprawdzanie stanu połączeń przewodów elektrycznych, regulacja;
e) Przegląd i konserwacja tablic rozdzielczych;
f) Wymiana żarówek oświetlenia ulicznego (z wyłączeniem kosztu podnośnika);
g) Wymiana i regulacja wyłączników czasowych, zmierzchowych, ruchowych itp.;
h) Montaż tymczasowej instalacji elektrycznej w celu zapewnienia oświetlenia administracyjnego;
i) Kontrola oświetlenia klatek schodowych, piwnic i miejsc postojowych, wymiana żarówek i osprzętu sterującego oświetleniem;
j) Naprawa wyłączników światła oraz gniazdek elektrycznych.
5) [bookmark: bookmark28]W zakresie obsługi ogólnobudowlanej/konserwatorskiej:
a) Uzupełnianie i wymiana szyb w oknach, drzwiach i bramach w pomieszczeniach ogólnych, piwnicach, klatkach schodowych i tablicach ogłoszeń;
b) Naprawy i uzupełnienia stolarki drzwiowej i okiennej części wspólnych budynków (regulacja, kitowanie, wymiana klamek i śrub);
c) Drobne naprawy drzwi wejściowych do piwnic, suszarni;
d) Naprawa bram wejściowych, zamków, zawiasów w ogólnodostępnych pomieszczeniach;
e) Naprawa, regulacja i wymiana samozamykaczy w ogólnodostępnych pomieszczeniach;
f) Naprawa balustrad;
g) Naprawa uszkodzonych tynków na powierzchni nie przekraczającej 5,0 m2;

h) Malowanie fragmentów ścian i sufitów po zaciekach i naprawach instalacji w pomieszczeniach do 5,0 m2;
i) Miejscowe naprawy drobnych usterek posadzki (w tym posadzek z płytek ceramicznych), wiatrołapów, spoczników, podjazdów i wejść do klatek schodowych do 1,5 m2;
j) Przegląd, uzupełnienie, przełożenie chodników lub opasek do 1,0 m2, oraz obrzeży i krawężników do 1,5 m długości;
k) Zabezpieczenie miejsc mogących stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia osób trzecich poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą;
I) Montaż, demontaż, czyszczenie, konserwacja znaków drogowych na drodze wewnętrznej oraz tablic informacyjnych należących do S.M., progów zwalniających oraz malowanie znaków drogowych poziomych na jezdniach i parkingach należących do Zamawiającego;
m) Uzupełnianie ubytków betonowych i asfaltowych nawierzchni dróg (w tym podjazdów, przejazdów) należących do Zamawiającego;
n) Konserwacja i naprawa obiektów małej architektury na placach zabaw należących do Zamawiającego;
o) Malowanie ławek, koszy na śmieci, urządzeń na placach zabaw, ogrodzeń i słupków
ogrodzeniowych, wymiana listew ławek wg zleceń działu TG; p) Konserwacja i naprawa elementów metalowych szafek licznikowych (gazomierzy,
wodomierzy, liczników energii elektrycznej) w budynkach; q) Konserwacja i naprawa skrzynek gazowych zewnętrznych wg zleceń działu TG; r) Czyszczenie rynien i sprzątanie daszków nad wiatrołapami wg zleceń działu TG; s) Naprawa włazów dachowych; t) Czyszczenie rur spustowych, sztendrów; u) Wymiana uszkodzonych czyszczaków wg zleceń działu TG;
v) Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących czyszczaków żeliwnych wg zleceń działu TG; w) Wykonywanie osuszania i odgrzybiania mieszkań i części wspólnych budynków wg zleceń działu TG;
x) Natychmiastowe zabezpieczenie (otwarcie) i nadzorowanie uszkodzonych bram garażowych
i szlabanów do momentu usunięcia awarii przez specjalistyczną firmę; y) Przycinanie, usuwanie drzew i krzewów których stan zagraża życiu i zdrowiu osób trzecich
(np. złamane gałęzie po porywistym wietrze) wg zleceń działu TG; z) Palowanie drzewostanów;
aa) Wyjazdy wraz przedstawicielami Zamawiającego własnym środkiem transportu na wizje lokalne na zasobach;
[bookmark: bookmark29]2. Obsługa konserwatorska obejmuje:
· Codzienną obecność konserwatorów wszystkich branż w godzinach urzędowania Spółdzielni na budynkach zgodnie ze zleceniami pracowników działu TG.
· Pozostawanie dyżurnego hydraulika i elektryka w gotowości do usunięcia awarii w dni wolne od pracy oraz po godzinach urzędowania Spółdzielni;
· Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego zakupu wszelkich materiałów potrzebnych do usunięcia usterek opisanych w punkcie 1 ppkt od 1) do 5) na koszt Zamawiającego.
Koszt zakupu materiałów zostanie rozliczany odrębnie na koniec każdego miesiąca zgodnie z miejscem ich montażu według średnich cen ogłaszanych przez SEKOCENBUD (za ostatni kwartał) a w przypadku braku materiałów w SEKONCENBUDZIE w oparciu o koszt określony w fakturze zakupu.

